


TD-W9970


TİVİBU KURULUMU

1. Cihazın arayüzüne giriş yapmak için öncelikle bir web tarayıcısı ( Chrome , Explorer , Mozilla ) açıp adres satırına “**192.168.1.1**” yazarak klavyenizden enter tuşuna basınız. Karşınıza kullanıcı adı şifre giriş panel ekranı gelecektir. Cihazınızın standart arayüz kullanıcı adı ve şifresi **admin** ‘dir.



1. Cihazın arayüzüne giriş yaptığınızda karşınıza gelen sayfada ilk olarak **Sistem Araçları – Yazılım Güncelleme** menüsüne tıklayarak aşağıda bulunan **RAR** klasörü içerisindeki (TD-W9970(TR)V2\_0.1.0\_0.9.1\_up\_boot(180307)\_2018-03-07\_11.06.28.bin) bin uzantılı dosyayı bu kısımdan yüklüyoruz.


**Not: Güncelleme işlemini kablo bağlantısı üzerinden gerçekleştiriniz.**






,

1. Bin dosyasını seçtikten sonra güncelleme için Güncelle butonuna basıp güncelleme işlemini tamamlamamız gerekmektedir.



1. Güncelleme işlemi sonlandırıldıktan sonra Sol kısımdaki menülerden **Ağ – WAN ayarları** sekmesine tıklamanız gerekmektedir. Daha sonrasında tivibu için yeni bir profil oluşturmak için **EKLE** butonuna tıklayınız.




1. Ekle butona bastıktan sonra Önümüze gelen ekranda DSL modülasyon tipi seçimini sağlayınız.


**VDSL** kullanıyorsanız VDSL seçimi yaparak VLAN ID bölümünü : **55** olarak tanımlayınız.

Daha sonrasında Bağlantı türünü **Dinamik IP** olarak yapıp **Kaydet** butonuna tıklayınız.


**ADSL** kullanıyorsanız DSL modülasyonunu ADSL seçerek **VPI:8 VCI:55** olarak tanımlamasını gerçekleştiriniz. Bağlantı türünü **Dinamik IP** olarak yapıp **Kaydet** butonuna tıklayınız.



1. Kaydet butonuna bastıktan sonra aşağıdaki ekran görüntüsünde de ayrı bir Tivibu bağlantısı için PVC oluşturmuş oluyoruz. ipoe\_ptm\_55\_1\_d profilinde yer alana Ağ geçidi kısmında bulunan **10.43.175.254** ip adresini ( ***Örnek - Kendi Profilinizde farklı çıkabilir*** ) kopyalayınız veya not alınız.



1. Bir sonraki adımda **Rota Ayarları – Statik Rota** menüsüne tıklıyoruz. Ardından **Yeni Ekle** butonuna basarak Tivibu ayarı için Rota kuralı tanımlıyoruz.



1. Açılan Ekranda aşağıda yer alan ip adresini tanımlayınız.

Hedef IP adres : **192.168.8.0**

Alt Ağ Maskesi : **255.255.0.0**

Ağ Geçidi : **10.43.175.254 (**Bu bölümde ipoe\_ptm\_55\_1\_d profilinde oluşturulan ip adresini

bu bölüme yazınız. Sizde farklı ip çıkacaktır.)

**Kaydet** butonuna tıklayarak ayarlarınız kayıt ediniz.

Son olarak Tivibu – box cihazınızı yeniden başlatınız.





